**新建发热门诊楼院内远程视频会诊系统预算明细表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备/服务名称 | 型号规格 | 数量 |
| 视频会议媒体控制单元 | 实现隔离楼内远程视频设备互联互通支持与现网设备对接，实现全院互联互通大容量、全编全解、端口可灵活扩展、支持License扩容；19英寸标准机框结构，5U高度；嵌入式实时操作系统；支持H.323、SIP协议，支持插板式扩容；支持端口数大于等于48路H.264 1080p60端口或者96路H.264 1080p30端口或者192路H.264 720p30端口；支持7\*24小时常年开机，多画面及速率全适配，宽频语音、电源模块热备份；三年原厂维保 | 1 |
| 视频会议媒体控制单元软件许可 | 支持1路1080P30端口或4路720P30端口，支持软终端接入 | 8 |
| 录播服务器 | 标准1U、19寸设备并发录制支持5组1080P 30fps高清会议录制，可扩展支持20组1080P 30fps高清会议的并发录制。支持50路用户并发Web直播，可扩展支持300路用户并发Web直播，配合视频资源平台可实现10000人同时在线观看。支持多种协议直播：RTSP、RTMP、HTTP直播；支持推送直播到RTSP和RTMP流媒体服务器，以便用户后期整合，及扩大直播数量。录制帧率：1~60帧/秒， 支持1080P@60fps录制视频格式：QCIF、CIF、4CIF、VGA、SVGA、XGA、720P、1080P码率为 128Kbps~8Mbp吗，录制文件格式为标准MP4存储：2T； | 1 |
| 实时录播软件V1.0 | 包括前台页面和后台页面；前台页面包括直播模块、点播模块；后台页面包括会议录制管理模块、资源管理模块、用户管理模块；支持50个并发直播点播用户，支持10组会议同步录制。 | 1 |
| 示教室一体化协作终端 | 65寸4k显示，触控点数>=20支持AVC和SVC两种会场模式集成摄像机分辨率>=4k集成编解码器、阵列麦克风、扬声器、落地支架；支持H.265 高清视频会议，4K数据辅流；支持智能导播功能：发言人跟踪，自动显示发言人特写画面；三年原厂维保 | 1 |
| 示教室全向智能阵列麦克风 | 支持360度全向拾音，拾音距离>=6米48khz采样率，双声道立体声，支持全频人声 | 2 |
| 会议室一体化协作终端 | 65寸4k显示，触控点数>=20支持AVC和SVC两种会场模式集成摄像机分辨率>=4k集成编解码器、阵列麦克风、扬声器、落地支架；支持H.265 高清视频会议，4K数据辅流；支持智能导播功能：发言人跟踪，自动显示发言人特写画面；三年原厂维保 | 1 |
| 远程医疗智能车（双屏） | 显示器尺寸≤24″，双屏总承重≤10KG，单独升降205mm,摆动+/- 20°,倾斜+/- 20°,旋转360； 标配有前把手，条码枪固定座，左右手鼠标托，手腕托，鼠标收纳座,储物篮，后把手；具备坐姿与站姿两种方式，升降高度调节630毫米；适合不同高度的人员使用 双面超静音医用4英寸脚轮，四轮八面着地更平稳，二前轮刹车，表面材质采用高级静音橡胶材质 具备单独的键盘托，鼠标托和托腕，采用塑胶材料，保证长时间使用舒适；可以连续无阻碍倾斜，倾斜角度最大12度 电池单独具有CE和 IEC安全认证；电池容量达300wh，可带300VA负载。8.电池为了保护电池不因过放电而损坏，设置了电池低压保护，当电池电压低于额定电池电压的95%左右时，将关闭逆变关内所有的用电电路； 具有过载、过温、输出欠压、输出高压、过充、输出短路等保护功能； | 4 |
| 远程医疗智能车配套摄像头 | 自动对焦镜头，广角视角高达84°支持1080P分辨率内置麦克风阵列USB2.0接口 | 4 |
| 软件开发接口 | 打通，实现医护对讲功能，支持与院内HIS系统连接 | 1 |
| 设备安装调试费 | 设备安装、调试、联调及使用培训 | 1 |