方案：把新风2号设备拆解，3组表冷器拆出，凝水盘拆除并新做不锈钢凝水盘安装，机组内部表冷器段底部清洁除锈并密封，待测试不漏水后安装新不锈钢凝水盘，依次安装并恢复设备至正常开机使用。



