|  |  |
| --- | --- |
| **打印机类型** | 黑白双面网络激光一体机 |
| **参数要求** | **打印参数**  打印速度：33ppm（A4标准模式）  打印分辨率：最大1200x600 dpi  **复印参数**  复印类型：平板+ADF  复印速度：33cpm（A4标准模式）  复印分辨率：最大600×600dpi  其他复印功能：身份证复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、手动双面复印、逐份复印  **扫描参数**  扫描类型：平板+ADF  ADF容量：50页  扫描速度：24ppm（A4标准模式）  扫描分辨率：平板最大 1200×1200dpi  最大月负荷：25,000页； 内存：256M； 自动双面打印；  USB，有线网络。  进纸盒容量:不少于250页  国产 |
| **证书要求** | 有效《节能认证证书》 |
| **配套软件** | 配置原厂打印运维管理软件，需至少具备远程的“打印机时时状态监控”、“打印机故障预警和报修”、“打印机印量和成本统计”等功能。 |
| **服务要求** | 免费一年上门维修 上门时间为报修后第二个工作日内 |

1. 具有所投产品配套耗材销售资质，并能提供对应机型型号的耗材。
2. 具有所投产品的维修团队，48小时内解决问题，能够保证产品正常运行及现场工作正常。